[SF&T - ПРИЕМНИКИ И ПЕРЕДАТЧИКИ ВИДЕОСИГНАЛОВ HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS НА 20 КМ ПО ОПТОВОЛОКОННОМУ КАБЕЛЮ](http://smartfiber.ru/news/38-13-02-2017)

13.02.2017 15:11

**Оптические передатчики 1,2,4,8,16-ти каналов видео HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS по одномодовому оптоволокну до 20км**

Компания SF&T - Smart Fiber & Transmission поставила на Российский рынок новые высококачественные устройства - приемники и передатчики видеосигналов на [1,2,4,8,16-ти каналов](http://smartfiber.ru/catalog/category/view/10790) HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS по оптоволоконному кабелю на 20 км. Они уже продаются и ставятся на объектах!

Оптический передатчик 4 каналов видео HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS по одномодовому оптоволокну до 20 км. Максимальное разрешение 1080 p. Рабочая длина волны 1310 нм (одно волокно). Оптический разъём: FC. В комплекте: БП DC5V(2A). Размеры (ШxВxГ): 167x28x172мм. Рабочая температура: -40…+75°С.

**Особенности:**

* Количество каналов видео:

- 1 ([SF10S2T/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11591), [SF10S2R/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11592));
- 2 ([SF20S2T/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11593), [SF20S2R/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11594));
- 4 ([SF40S2T/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11595), [SF40S2R/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11596));
- 8 ([SF80S2T/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11597), [SF80S2R/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11598));
- 16 ([SF160S2T/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11599), [SF160S2R/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11600));

* Поддержка видеоформатов: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS;
* Поддерживаемое разрешение: 720 p/50, 720 p/60, 1080 p/25, 1080 p/30;
* Расстояние передачи  до 20 км одномодовое оптоволокно,
* Расстояние передачи до 500 м  многомодовое волокно;
* Тип оптоволокна – одномодовое, 9/125 мкм;
* Тип используемого оптического разъема – FC;
* Рабочая длина волны: 1310 нм;
* Рабочая температура: - 40…+75 °C
* Монтаж в 19” стойку модели - [SF160S2T/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11599), [SF160S2R/HD](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11600).

[**SF40S2T/HD**](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11595)**,**[**SF40S2R/HD**](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11596)



 

**Цена: 248.85 USD**

**Схема подключения:**



[**SF160S2T/HD**](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11599)**,**[**SF160S2R/HD**](http://smartfiber.ru/catalog/product/view/10790/11600)

Оптический передатчик 16 каналов видео HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS по одномодовому оптоволокну до 20 км. Максимальное разрешение 1080 p. Рабочая длина волны 1310 нм (одно волокно). Оптический разъём: FC. Питание 220V. Монтаж в стойку 19'. Размеры (ШxВxГ): 482x44x220 мм. Рабочая температура: -40…+75°С.

 

**Цена: 1 450.00 USD**

****

**Гарантия на оборудование SF&T – 3 года!**

**По вопросам приобретения обращайтесь**[**к официальным дилерам SF&T**](http://www.smartfiber.ru/where-to-buy)**или подробно изучайте оборудование для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://www.smartfiber.ru/)**.**